# PowerDVD 7.3 Ultra Edition 自述文件

12/06/2006

感谢您使用 CyberLink PowerDVD 7.3 Ultra Edition！

该“自述文件”中包含有关 PowerDVD 7.3 Ultra Edition 的最新信息。有关使用 PowerDVD 7.3 Ultra Edition 的完整说明，请参阅《使用手册》或在线帮助。

本“自述文件”分为以下部分：

- PowerDVD 7.3 Ultra Edition 的新功能
- 硬件兼容性
- 一般播放性能和质量问题
- CLEV-2/CLPV-相关问题
- 技术支持

## PowerDVD 7.3 Ultra Edition 的新功能

### 音频

- 新功能！ - DTS-HD
- 新功能！ - Dolby TrueHD
- 新功能！ - Dolby Digital Plus
- Dolby Digital 5.1
- CLMEI-2
- CyberLink 虚拟环绕扬声器
- CyberLink 耳机
- MLP lossless
- 改变音调技术
- 音频均衡器预设值
- 音频可视化
- Direct 96/24 输出
- MP3、WAV

### 视频

- 新功能！ - VC-1 High-Definition Video
- 新功能！ - MPEG4 AVC H.264 高清晰视频
- 新功能！ - 用于增强视频质量的自适应 CLEV-2
- CLPV - 非线性缩放技术
- 视频智能逐行扫描

### 播放格式

- 新功能！ - HD DVD-Video
- 新功能！ - TwinFormat HD DVD
- 新功能！ - 用于内容保护 DVD+R 的 VCPS*
- 新功能！ - 用于内容保护 DVD-R 的 CPRM*
- DVD 音频
- 外置字幕
- 硬盘驱动器中文件夹里的 HD DVD 文件（HD DVD-Video）
- 硬盘中任何文件夹内的 DVD 文件（DVD 视频、DVD-VR、DVD+VR）

* - 适用于 Deluxe 版本

### 高级功能

- 新功能！ - 支持 UPnP - 您可以从本地网络访问媒体*
- 新功能！ - Say-It-Again - 自动循环播放上一电影画面
- 新功能！ - See-It-All - 自动快速播放以显示尽可能多的电影
- 新功能！ - Read-It-Clearly - 银幕上的电影字幕
- 新功能！ -“自由风格用户界面”能够提供 5 种不同的 PowerDVD 使用方式

* - 适用于 Deluxe 版本

## 硬件兼容性

PowerDVD 7.3 Ultra Edition 能够提供完整的多声道 (4/6/7/8) 和 S/PDIF 音效设备支持，包括（但不限于）模拟设备、Aureal、Creative、Cirrus/Crystal、Cmedia、ESS、Fortemedia、KCTech、Philips/VLSI、Realtek、Sigmatel、SiS、TI、Yamaha、VIA 设备，和其它支持 Microsoft WAVEFORMATEXTENSIBLE 界面的音效设备。

PowerDVD 7.3 Ultra Edition 支持以下市面上流行的声卡（但不限于这些）：

- Creative Audigy2 ZS
- Intel High Definition Audio
- Creative Sound Blaster Audigy2 6.1
- Creative Sound Blaster Audigy
- Creative Sound Blaster Audigy5.1 family
- Hercules DIGIFIRE 7.1
- Hercules GameTheater XP 6.1/7.1
- M-Audio Revolution 7.1
- Terratec Aureon 5.1/6.1/7.1 family
- Turtle Beach Santa Cruz
- VideLogic Sonic Fury

为使多声道输出正常工作，建议您安装原厂提供的最新卡/设备驱动程序，而不是 Windows 的内置驱动程序。

PowerDVD 7.3 Ultra Edition 支持显示芯片中的 Microsoft DirectX Video Acceleration (DXVA) 或 ATI、Intel、Nvidia、SiS 和 VIA/S3 的集成芯片组。加速功能包括离散余弦逆变换、硬件运动补偿和子画面 Alpha 混和单元。

HD DVD 光盘仅对支持安全图形显示解决方案的 nVidia® 或 ATI® 可用。 详细信息请参阅 http://www.cyberlink.com/ 的讯连科技系统最低要求网页。

如果启动“硬件加速”，某些系统的字幕显示可能会出错。这是由于显示驱动程序仅支持 Microsoft DXVA 界面的旧格式。为使此功能以最佳状态运行，建议您安装原厂提供的最新卡/芯片驱动程序。

PowerDVD 7.3 Ultra Edition 已为多媒体指令集而全面优化，其中包括 AMD 3D Now！Professional、Enhanced 3D Now!、3DNow!、Intel Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2)、SSE、MMX 和超线程技术。

只要驱动器符合 SFF8090 指令集和 SBP-2（如适用），PowerDVD 7.3 Ultra Edition 即可与新 DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD+RW、DVD-Multi、DVD-Dual 或带有 IEEE 1394、USB 2.0、ATAPI、SCSI 或 CardBus 界面的 DVD-ROM/CD-RW 组合驱动器兼容。

PowerDVD 7.3 Ultra Edition 可与 Intel、VIA、SiS、Ali、NVIDIA 和 AMD 生产的所有 Centrino、Socket 478、Socket 423、Socket 370、Slot 1、Socket A 及 Slot A 芯片组兼容。还可兼容 Transmeta Crusoe 系统。

## 一般播放性能和质量问题

HD DVD-Video 播放需要高性能 PC 平台。 建议您的系统至少要使用双内核 3.2Ghz 处理器和 1GB RAM 系统内存。 离散图形解决方案同样需要至少 350Mhz 的时钟频率及 256MB VRAM。 （查看有关支持图形解决方案的详细信息）。

要启用音频效果（如 Dolby 耳机、Dolby 虚拟环绕扬声器、SRS、CLMEI-2、DSP 和 Dolby Pro Logic IIx 解码器），或播放包含 DTS 数字环绕轨道的 DVD 光盘，建议您使用 400MHz 或更高性能的处理器系统，同时系统 RAM 要不低于 128MB。

外置字幕载入：要载入外置字幕，必须使字幕文件的名称与播放视频文件的名称相同。

### DMA 模式：

要在访问 DVD 时降低 CPU 负荷，强烈建议您启用 DVD-ROM 的 DMA 功能。Windows XP、Windows 2000 和 Windows ME 中都包含内置 DMA 支持。要启用 DMA 设置，请打开“控制面板”，双击“系统”，然后单击“硬件”标签。单击“设备管理器”按钮，然后打开“IDE/ATAPI 控制器”选项。双击“次要 IDE 通道”，然后单击“高级设置”标签。在“传送模式”下拉菜单框中，选择“DMA（如果可用）”。

CyberLink 系统诊断实用程序将在安装 PowerDVD 7.3 Ultra Edition 后自动启动，以帮助您激活 DMA 选项。但是，由于 Windows XP 在安装过程中默认启动了 DMA 支持，因此，仅 Windows XP 能够显示 DVD-ROM 驱动器的 DMA 状态。

### 显示问题：

要确保 PowerDVD 正常工作，请安装 DirectX 版本 8.1 或更高版本。

PowerDVD 7.3 Ultra Edition 需要 DirectDraw 的重叠表面来获得最佳的播放性能和视频质量。几乎当前的所有显示卡都支持此功能。如果 DirectDraw 重叠表面无法创建，PowerDVD 7.3 Ultra Edition 将使用一种称为“DirectDraw 画外模式”的慢速模式。DirectDraw 重叠表面无法创建的原因可能是由于颜色深度、桌面分辨率或屏幕刷新率过高，支持重叠表面创建的带宽不足、或显示卡要求安装最新的 DirectX Runtime。如果 DirectDraw 重叠表面无法创建，请尝试降低桌面分辨率、颜色深度或刷新率，然后重试。

强烈建议您“不要”在 1024x768 的分辨率下运行 PowerDVD，这是由于 DVD 视频的分辨率高于 1024x768。

### HD DVD 播放性能和限制：

- 由于 HD DVD 视频对计算能力的要求很高，您可能会遇到视频质量下降、丢帧或特定标题性能较差的情况。
- 通过 DVI/HDMI 连接器在外接显示器上播放 HD DVD 时需要使用支持 HDCP 的显示设备。
- 建议您在开始播放 HD DVD 之前关闭所有非关键应用程序。 为播放 PowerDVD HD DVD 保留完全 CPU/GPU 时钟频率。
- 播放广告内容时支持高级访问内容系统 (Advanced Access Content System, AACS)。 需要不定期地更新 AACS 密钥。 执行更新需要连接 Internet。

## CLEV-2/CLPV-相关问题

要使用 CLPV，强烈建议您使用 8MB 或更大显示内存的图形卡。

CLPV 和 CLEV-2 是成熟的视频处理技术，都要求很高的 CPU 配置。如果同时启用这两种功能（尤其是与其它音频效果结合时），建议您使用至少 1.0GHz 的系统以获得最佳性能。

由于 CLPV 和 CLEV-2 是在讯连科技的专有视频解码器中执行的，因而在启用硬件视频加速时不可用。

由于平台的功率限制，CLPV 和 CLEV-2 在 HD DVD-视频播放时不可用。

## 技术支持

- 客户服务：

http://support.cyberlink.com/ （英文）

http://support.cyberlink.com.tw/ （中文）

- CyberLink 公司网址：

http://www.cyberlink.com/ （英文）

http://tw.cyberlink.com/ （中文）

http://jp.cyberlink.com/ （日语）

版权所有 © 讯连科技 2006。保留所有权利。Dolby、Pro Logic、MLP Lossless、Surround EX 和双 D 符号
是 Dolby Laboratories 的商标。