# Fichier Lisezmoi pour PowerDVD 7.3 HD DVD

12/06/2006

Nous vous remercions d'utiliser CyberLink PowerDVD 7.3 HD DVD !

Ce fichier contient les informations les plus récentes sur PowerDVD 7.3 HD DVD. Pour des instructions complètes d'utilisation de PowerDVD 7.3 HD DVD, veuillez consulter le guide de l'utilisateur ou l'aide en ligne.

Ce fichier Lisezmoi est divisé en plusieurs sections :

- Quoi de neuf dans le PowerDVD 7.3 HD DVD
- Compatibilité matérielle
- Problèmes généraux relatifs à la qualité et aux performances de lecture
- Problèmes relatifs aux technologies CLEV-2/CLPV
- Support technique

## Quoi de neuf dans le PowerDVD 7.3 HD DVD

### Audio

- Nouveau ! - DTS-HD
- Nouveau ! - Dolby TrueHD
- Nouveau ! - Dolby Digital Plus
- Dolby Digital 5.1
- CLMEI-2
- CyberLink Virtual Speaker
- CyberLink Headphone
- MLP sans perte
- Technologie d'échelonnage du ton
- Présélections pour l'égaliseur audio
- Visualisations audio
- Sortie directe 96/24
- MP3 WAV

### Vidéo

- Nouveau ! - VC-1 High-Definition Video
- Nouveau ! - vidéo haute définition MPEG4 AVC H.264
- Nouveau ! - amelioration de la qualité vidéo adaptée CLEV-2
- CLPV - technologie d'étirement non linéaire
- Désentrelacement intelligent

### Formats de lecture

- Nouveau ! - HD DVD-Video
- Nouveau ! - TwinFormat HD DVD
- Nouveau ! - VCPS pour DVD+R avec contenu protégé*
- Nouveau ! - CPRM pour DVD-R avec contenu protégé*
- DVD Audio
- Sous-titres externes
- Fichiers DVD HD (HD DVD-video) à partir de n'importe quel dossier sur votre disque dur
- Fichiers DVD (DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR) dans un dossier de votre disque dur

* - uniquement disponible dans la version Deluxe

### Fonctions avancées

- Nouveau ! - Prise en charge UPnP - accédez à vos fichiers sur un réseau domestique*
- Nouveau ! - Say-It-Again - répète automatiquement la dernière scène du film
- Nouveau ! - See-It-All - accélère automatiquement la lecture du film pour jouer la plus grande partie du film que possible
- Nouveau ! - Read-It-Clearly - déplace les sous-titres de l'écran d'affichage
- Nouveau ! - L'interface utilisateur offre 5 manières d'utiliser PowerDVD

* - uniquement disponible dans la version Deluxe

## Compatibilité matérielle

PowerDVD 7.3 HD DVD offre la prise en charge complète du son multicanaux (sur 4, 6, 7 ou 8 canaux) et des périphériques connectés en S/PDIF, y compris, entre autres, les périphériques des fabricants suivants: Analog Devices, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, KCTech, Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha, VIA et tous les périphériques prenant en charge l'interface WAVEFORMATEXTENSIBLE de Microsoft.

PowerDVD 7.3 HD DVD offre la prise en charge des cartes son courantes, y compris, entre autres, les cartes suivantes:

- Creative Audigy2 ZS
- Intel High Definition Audio
- Creative Sound Blaster Audigy2 6.1
- Creative Sound Blaster Audigy
- Creative Sound Blaster Live! Famille 5.1
- Hercules DIGIFIRE 7.1
- Hercules GameTheater XP 6.1/7.1
- M-Audio Revolution 7.1
- Gamme Terratec Aureon 5.1/6.1/7.1
- Turtle Beach Santa Cruz
- VideLogic Sonic Fury

Pour que la sortie en multicanaux fonctionne correctement, il est recommandé d'installer le pilote le plus récent proposé par le fabricant de la carte ou du périphérique au lieu des pilotes Windows intégrés.

PowerDVD 7.3 HD DVD prend en charge l'accélération matérielle Microsoft DirectX (DXVA) offerte par les cartes ou circuits ATI, Intel, NVidia, SiS et VIA/S3. Les fonctions d'accélération comprennent : "Inverse Discrete Cosine Transform" (iDCT), "Hardware Motion Compensation" et "Subpicture Alpha Blending".

La lecture de disques vidéo HD DVD n'est possible qu'à l'aide de la prise en charge de la solution d'affichage graphique sécuritaire de nVidia® ou d'ATI®. Veuillez consulter la page Web de configuration minimale requise de CyberLink au http://www.cyberlink.com/ pour plus d'informations.

Avec certains ordinateurs, il est possible que les sous-titres s'affichent incorrectement lorsque l'accélération matérielle est activée. Ce problème est dû au fait que le pilote d'affichage ne gère qu'un ancien format d'interface Microsoft DXVA. Il est recommandé d'installer le pilote le plus récent du constructeur de la carte/du processeur pour que cette fonction soit correctement utilisable.

PowerDVD 7.3 HD DVD est entièrement optimisé pour les jeux d'instructions multimédia tels que AMD 3D Now! Professional, Enhanced 3D Now!, 3DNow!, Intel Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), SSE, MMX et la technologie Hyper-Threading.

PowerDVD 7.3 HD DVD est compatible avec les lecteurs les plus récents de DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW, DVD-Multi, DVD-Dual oo DVD-ROM/CD-RW dotés d'une interface IEEE 1394, USB 2.0, ATAPI, SCSI ou CardBus, dans la mesure où le lecteur est conforme aux jeu de commandes SFF8090 et SBP-2 le cas échéant.

PowerDVD 7.3 HD DVD est compatible avec tous les microprocesseurs Centrino, Socket 478, Socket 423, Socket 370, Slot 1, Socket A et Slot A produits par Intel, VIA, SiS, ALi, NVIDIA et AMD. Également compatible avec les systèmes Transmeta Crusoe.

## Problèmes généraux relatifs à la qualité et aux performances de lecture

La lecture HD DVD-Video nécessite une plateforme PC de haute performance. L'utilisation d'un système comprenant un processeur Dual Core 3,2 Ghz et 1 GB de mémoire RAM est recommandée. Une solution graphique distincte est également nécessaire avec une fréquence d'horloge d'au minimum 350 Mhz comprenant 256 MB VRAM. (Pour obtenir de l'information supplémentaire, vérifiez les solutions graphiques prises en charge).

Pour activer les effets audio (Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker, SRS, CLMEI-2, DSP et le décodeur Dolby Pro Logic IIx), ou encore pour visionner des DVD dotés d'une piste son numérique DTS Surround, il est recommandé d'avoir un microprocesseur fonctionnant à une fréquence supérieure ou égale à 400 MHz et 128 Mo de mémoire vive au minimum.

Chargement de sous-titres externes : Pour charger des sous-titres externes, vous devez renommer le fichier pour que son nom soit identique à celui du fichier vidéo.

### Mode DMA :

Il est fortement recommandé d'activer la fonction DMA de votre lecteur de DVD-ROM pour réduire la charge imposée au processeur lors de l'accès aux DVD. Windows XP, Windows 2000 et Windows ME contiennent tous un support intégré du DMA . Pour activer le paramètre DMA, lancez le Panneau de configuration et cliquez deux fois sur Système et ouvrez l'onglet Matériel. Cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphérique et ouvrez les options contrôleur IDE/ATAPI. Cliquez deux fois sur le canal IDE secondaire et cliquez sur l'onglet Avancé. Dans la liste déroulante Mode de transfert, choisissez DMA si disponible.

L'utilitaire de diagnostic système CyberLink sera automatiquement lancé après l'installation de PowerDVD 7.3 HD DVD pour vous aider à activer l'option DMA . Cependant, seul Windows XP indique l'état DMA de vos lecteurs DVD-ROM car Windows XP active le support DMA par défaut au cours de l'installation.

### À propos de l'affichage :

Pour permettre à PowerDVD de fonctionner correctement, installez la version 8,1 ou ultérieure de DirectX.

PowerDVD 7.3 HD DVD requiert la couche de superposition DirectDraw pour optimiser les performances de lecture et la qualité vidéo. La plupart des cartes graphiques prennent cette fonction en charge. Si "DirectDraw overlay surface" ne peut pas être créé, PowerDVD 7.3 HD DVD utilisera un mode plus lent appelé mode "DirectDraw off-screen". Les raisons pour lesquelles cette surface ne peut être créée sont généralement la profondeur de couleur, la résolution du bureau ou la fréquence de rafraîchissement est trop élevée, ce qui ne laisse pas assez de bande passante pour créer une surface overlay. Il est également possible que la carte graphique requière l'installation des dernières DirectX. En cas de problème, vous pouvez tenter de diminuer la résolution du bureau, utiliser une palette de couleur plus réduite, ou un taux de rafraîchissement inférieur, puis essayer à nouveau.

Il est cependant fortement recommandé de ne PAS exécuter PowerDVD à une résolution de 1024x768 car la résolution des DVD vidéo est supérieure à cette valeur.

### Capacité et limitation de lecture DVD HD :

- En raison de la grande exigence de la vidéo DVD HD au niveau de la puissance informatique, il est possible que vous expérimentiez une baisse de la qualité vidéo, une perte de trames ou une performance moindre avec certains titres.
- La lecture DVD HD sur des moniteurs externes par le biais de connecteurs DVI/HDMI requiert des écrans compatibles HDCP.
- On recommande de fermer toutes les applications qui ne sont pas essentielles avant de procéder à la lecture d'un DVD HD. La totalité de la vitesse d'horloge de l'UCT/GPU doit être réservée pour la lecture DVD HD PowerDVD.
- Le système avancé de protection du contenu (AACS) est pris en charge pour la lecture de contenus commerciaux. Des renouvellements occasionnels des clés AACS sont nécessaires. Une connexion Internet est requise afin de pouvoir effectuer cette opération.

## Problèmes relatifs aux technologies CLEV-2/CLPV

Pour utiliser la technologie CLPV, il est fortement recommandé d'utiliser une carte graphique dotée d'au moins 8Mo de mémoire vidéo.

CLPV et CLEV-2 sont des technologies de traitement du signal vidéo très sophistiquées. Elles nécessitent donc beaucoup de puissance de calcul. Pour activer ces deux fonctions (en particulier en conjonction avec des effets audio), il est recommandé de disposer d'un processeur ayant une fréquence minimale de 1.0 GHz pour obtenir des performances optimales.

Comme les fonctions CLPV et CLEV-2 sont implémentées par le biais d'un décodeur vidéo de CyberLink, elles ne sont pas disponibles lorsque l'accélération matérielle est activée.

CLPV et CLEV-2 ne sont pas disponibles pour la lecture de vidéos HD DVD en raison de la limitation au niveau de la performance de la plateforme.

## Support technique

- Assistance technique :

http://support.cyberlink.com/ (Anglais)

http://support.cyberlink.com.tw/ (Chinois)

- Sites Web CyberLink :

http://www.cyberlink.com/ (Anglais)

http://tw.cyberlink.com/ (Chinois)

http://jp.cyberlink.com/ (Japonais)

Copyright © 2006 CyberLink Corp. Tous droits réservés. Dolby, 'Pro Logic', MLP Lossless, Surround EX et le symbole double-D
sont des marques de Dolby Laboratories.