# PowerDVD 7.3 HD DVD Readme

12/06/2006

Tack för att du använder CyberLink PowerDVD 7.3 HD DVD!

Denna Readme-fil innehåller den senaste informationen om PowerDVD 7.3 HD DVD. För fullständiga instruktioner om användning av PowerDVD 7.3 HD DVD, se användarmanualen online.

Denna Readme-fil är uppdelad i följande avsnitt:

- Vad är nytt i PowerDVD 7.3 HD DVD
- PowerDVD versioner
- Hårdvarukompabilitet
- Allmän uppspelningsprestanda och kvalitetsfrågor
- CLEV-2/CLPV- Relaterade frågor
- Teknisk support

## Vad är nytt i PowerDVD 7.3 HD DVD

### Ljud

- Nytt! - DTS-ES*
- Nytt! - DTS Neo:6*
- Nytt! - DTS 96/24**
- Nytt! - AAC-support**
- DTS 5.1**
- Dolby Digital 5.1
- Dolby Digital EX**
- Dolby Pro Logic IIx**
- Dolby Headphone**
- Dolby Virtual Speaker**
- CLMEI-2
- CyberLink Virtual Speaker
- CyberLink Headphone
- MLP lossless
- SRS TruSurroundXT*
- Tonlägesskalningsteknik
- Förinställningar för ljudequalizer
- Ljudvisualiseringar
- Direkt 96/24 utång
- MP3, WAV

* - Endast tillgänglig på avancerade ljud-paket

** - Tillgänglig på Deluxe-versionen

### Video

- Nytt! - MPEG4 AVC H.264 högdefinitionsvideo
- Nytt! - Adaptiv CLEV-2 för förbättring av videokvalitet
- CLPV - Icke-linjär sträckningsteknik
- Video smart sammanflätning

### Uppspelningsformat

- Nytt! - VCPS för DVD+R med innehållsskydd
- Nytt! - CPRM för DVD-R med innehållsskydd
- DVD-ljud
- Externa textningar
- DVD-filer (DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR) från alla mappar i din hårddisk

### Avanderade funktioner

- Nytt! - UPnP Support - Tillträd din media från ett hemmanätverk
- Nytt! - Say-It-Again - Repeterar automatiskt den senaste filmscenen
- Nytt! - See-It-All - Påskyndar automatiskt uppspelningen att visa så mycket av filmen som möjligt
- Nytt! - Read-It-Clearly - Flyttar textningar från granskningsskärmen
- Nytt! - Fritt användargränssnitt erbjuder 5 olika sätt att använda PowerDVD

## PowerDVD versioner

För att hitta versionen av din kopia av PowerDVD,klickar du på Om på PowerDVD-spelaren, och sedan på Aktivera på Om-sidan. Versionen visas längst upp på dialogrutan som öppnas. Om du anger en aktiveringsnyckel i denna dialogrutan, kan du uppgradera till en nyare version av PoweDVD för att aktivera ännu fler funktioner.

Funtkion | Deluxe | Max | Standard | Express | OEM 6ch | OEM 2ch | Prov
Ljudfunktioner och behandlande tekniker
Patentskyddad hörlursteknik (CLHP) | Efter registrering | Efter registrering | Efter registrering | Efter registrering | Efter registrering | Efter registrering | Efter registrering
Patentskyddad virtuell surround-teknik (CLVS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Patentskyddad kanalutökningsteknik (CLMEI-2) | Ja | Ja | Ja | -- | Valbar | Valbar | Ja
Dolby Headphone | Ja | Ja | -- | -- | Valbar | Valbar | Ja
Dolby Virtual Speaker | Ja | Ja | -- | -- | Valbar | Valbar | Ja
Dolby Digital EX | Ja | Ja | -- | -- | Valbar | -- | Ja
Dolby Digital dekoder | 5,1 ch | 5,1 ch | 5,1 ch | 2 ch | 5,1 ch | 2 ch | 5,1 ch
Dolby Pro Logic IIx | Ja | Ja | -- | -- | Valbar | -- | Ja
MLP-avkodning | Ja | Ja | -- | -- | Valbar | Valbar | Ja
DTS-avkodning | Ja | -- | -- | -- | Valbar | Valbar | Ja
DTS 96/24 | Ja | -- | -- | -- | Valbar | Valbar | Ja
Ljud tidssträckning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Förinställningar för ljudequalizer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Ljud tonlägesskalning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Videofunktioner och behandlande tekniker
Adaptiv dynamisk videoförbättringsteknik (CLEV-2) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Smart videosträckning (CLPV) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Smart videosammanflätning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Stödda skiv- och filformat
DivX Pro-filer | Ja | Ja | -- | -- | Valbar | Valbar | --
WMV-HD-filer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
H.264-filer | Ja | Ja | -- | -- | -- | -- | --
DVD-ljud | Ja | Ja | -- | -- | Valbar | Valbar | --
DVD-VR på DVD-RAM/RW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
DVD-VR på DVD-R | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
DVD-VR på DVD-RW/ DVD-RAM med CPRM | -- | -- | -- | -- | Valbar | Valbar | --
DVD-VR på DVD-R med CPRM | -- | -- | -- | -- | Valbar | Valbar | --
DVD+VR/slumpmässig tillgång | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
IFO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Interactual® Support | Ja (add-on-paket) | Ja (add-on-paket) | Ja (add-on-paket) | Ja (add-on-paket) | Ja (add-on-paket) | Ja (add-on-paket) | --
Allmänna uppspelningskontroller och -funktioner
Dubbla textningar/tvåspråkig dold textning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
UPnP-support | Ja | Ja | -- | -- | -- | -- | Ja
Say-It-Again | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
See-It-All | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
read-it-clearly | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Val av kontrollpanel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Förlängd uppspelning på mobila plattformar | Ja | Ja | Ja (add-on-paket) | Ja (add-on-paket) | Ja (add-on-paket) | Ja (add-on-paket) | Ja
Bokmärke | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Digital Zoom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Pan & Scan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Foto | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja

## Hårdvarukompabilitet

PowerDVD 7.3 HD DVD erbjuder komplett mulitkanal (4/6/7/8) och S/PDIF stöd för ljudenhet, inklusive (men inte begränsat till) enheter från Analog Devices, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, KCTech, Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha, VIA, och all andra ljudenheter som stöder Microsoft WAVEFORMATEXTENSIBLE gränssnitt.

PowerDVD 7.3 HD DVD erbjuder stöd för populära ljudkort inklusive, men inte begränsat till, följande:

- Creative Audigy2 ZS
- Intel High Definition Audio
- Creative Sound Blaster Audigy2 6.1
- Creative Sound Blaster Audigy
- Creative Sound Blaster Live! 5.1 family
- Hercules DIGIFIRE 7.1
- Hercules GameTheater XP 6.1/7.1
- M-Audio Revolution 7.1
- Terratec Aureon 5.1/6.1/7.1 family
- Turtle Beach Santa Cruz
- VideLogic Sonic Fury

Det rekommenderas att du installerar den senaste drivrutinen från originalkorts/enhetstillverkaren, och inte använder Windows inbyggda drivenhet, för att sändning av multikanal skall fungera korrekt.

PowerDVD 7.3 HD DVD stöder Microsoft DirectX videoacceleration (DXVA) i visningschip eller integrerade chipuppsättningar från ATI, Intel, NVidia, SiS och VIA/S3. Accelerationsfunktioner inkluderar Inverse Discrete Cosine Transform, Hardware Motion Compensation och delbild Alpha Blending-enheter.

Om "hårdvaruacceleration" är aktiverat, kan en del system visa textning felaktigt. Detta beror på att visningsenheten endast stöder ett gammalt format av Microsoft DXVA-gränssnitt. Det rekommenderas att du installerar den senaste drivenheten från den ursprungliga kort/chiptillverkaren för att denna funktion skall fungera felfritt.

PowerDVD 7.3 HD DVD är helt optimerad för instruktionsuppsättningar för multimedia såsom AMD 3D Now! Professionella, Enhanced 3D Now!, 3DNow!, Intel Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), SSE, MMX, och Hyper-Threading-tekniken.

PowerDVD 7.3 HD DVD är kompatibel med nya DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW, DVD-Multi, DVD-Dual eller DVD-ROM/CD-RW kombinationsenheter med IEEE 1394, USB 2.0, ATAPI, SCSI eller CardBus-gränssnitt, så länge de överrensstämmer med SFF8090-kommandouppsättning och SBP-2 (om tillämpligt).

PowerDVD 7.3 HD DVD är kompatibel med alla Centrino, Socket 478, Socket 423, Socket 370, Slot 1, Socket A och Slot A chipuppsättning från Intel, VIA, SiS, ALi, NVIDIA och AMD. Även kompatibel med Transmeta Crusoe system.

## Allmän uppspelningsprestanda och kvalitetsfrågor

Att aktivera videofärgprofiler såsom "Klar", "Salong" eller "Ljus" (istället för "Original") förbrukar mer processorkraft. Det rekommenderas att du använder ett system med minst 400MHz för att använda dessa färgprofiler.

För att aktivera ljudeffekter som Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker, SRS, CLMEI-2, DSP och Dolby Pro Logic IIx dekoder, eller för att spela DVD-titlar med DTS digital surround-spår, rekommenderas att du använder en processor på 400MHz eller högre och har minst 128MB RAM.

Extern textningsladdning: För att ladda extern textning, skall du nämna textningsfilen med samma filnamn som videofilen för uppspelning.

### DMA-läge:

Det är HÖGT rekommenderat att du aktiverar DMA-funktionen på din DVD-ROM för att reducera processorladdning när du tillträder DVD-skivor. Windows XP, Windows 2000 och Windows ME innehåller alla inbyggd DMA-support. För att aktivera DMA-inställningen, öppnar du kontrollpanelen och dubbelklickar på System, sedan på fliken Hårdvara. Klicka på knappen Enhetshanterare, och öppna sedan alternativet IDE/ATAPI-kontroller. Dubbelklicka på Sekundär IDE-kanal, och sedan på fliken Avancerade inställningar. I rullisten för överföringsläge väljer du DMA om möjligt.

Funktionen CyberLinks systemdiagnostik startar automatiskt efter att PowerDVD 7.3 HD DVD har installerats för att hjälpa dig att aktivera DMA-alternativet. Det är dock ändast Windows XP som visar DMA-status för dina DVD-ROM-enheter eftersom Windows XP aktiverar DMA-stöd under installationsprocessen automatiskt.

### Skärmfrågor:

För att försäkra att PowerDVD fungerar korrekt, installera DirectX version 8.1 eller högre.

PowerDVD 7.3 HD DVD kräver DirectDraw överlagringsyta för optimal uppspelningsprestanda och videokvalitet. Nästan alla aktuella skärmkort stöder denna funktion. Om DirectDraw överlagringsyta inte kan skapas, kommer PowerDVD 7.3 HD DVD använda ett långsammare läge kallat DirectDraw off-screen-läge. Orsaken till att DirectDraw överlagringsyta inte kan skapas kan vara färgdjup, skrivbordsupplösning, eller att skärmens uppdateringsgrad är för hög, vilket leder till otillräcklig bandbredd för att upprätthålla skapandet av en överlagringsyta, eller så kanske skärmkortet kräver installation av senaste DirectX Runtime. Om DirectDraw överlagringsyta inte kan skapas, försök med att sänka skrivbordsupplösningen, färgdjup eller uppgraderingsgrad, och försök igen.

Det är ytterst rekommenderat att du INTE kör PowerDVD under 640x480 upplösning, eftersom upplösningen av DVD-video är större än 640x480.

## CLEV-2/CLPV- Relaterade frågor

För att använda CLPV, rekommenderas starkt att du använder ett grafiskt kort med 8MB eller mer videominne.

CLPV och CLEV-2 är sofistikerade videobehandlingstekniker som kräver högre processorkraft. Om båda dessa funktioner är aktiverade (speciellt tillsammans med andra ljudeffekter), rekommenderas att du använder ett system med minst 1,0 GHz för optimal prestanda.

CLPV och CLEV-2 är implementerade inom en av CyberLink patenterad videodekoder, varför de inte är aktiverade när hårdvaruvideoacceleration är aktiverad.

## Teknisk support

- Kundtjänst:

http://support.cyberlink.com/ (engelska)

http://support.cyberlink.com.tw/ (kinesiska)

- CyberLink corporate webbsidor:

http://www.cyberlink.com/ (engelska)

http://tw.cyberlink.com/ (kinesiska)

http://jp.cyberlink.com/ (japanska)

Copyright © 2006 CyberLink Corp. Alla rättigheter förbehållna. Dolby, Pro Logic MLP Lossless, Surround EX och dubbel-D-symbolen
är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.