# PowerDVD 7.3 LeesMij

12/06/2006

Hartelijk bedankt voor het gebruik van CyberLink PowerDVD 7.3!

Dit Readme-bestand bevat de laatste informatie over PowerDVD 7.3. Zie de gebruikershandleiding of de online Help voor complete instructies voor het gebruik van PowerDVD 7.3.

Deze LeesMij-bestand is onderverdeeld in de volgende paragrafen:

- Nieuwe functies in PowerDVD 7.3
- Hardwarecompatibiliteit
- Afspeelmogelijkheden en kwaliteitskwesties
- CLEV-2/CLPV-Verwante onderwerpen
- Technische ondersteuning

## Nieuwe functies in PowerDVD 7.3

### Audio

- Nieuw! - DTS-HD
- Nieuw! - Dolby TrueHD
- Nieuw! - Dolby Digital Plus
- Dolby Digital 5.1
- CLMEI-2
- CyberLink Virtual Speaker
- CyberLink Headphone
- MLP lossless
- Pitch-afstellingstechnologie
- Audio-equalizer presets
- Audio-visualiseringen
- Rechtstreekse 96/24-uitvoer
- MP3, WAV

### Video

- Nieuw! - VC-1 High-Definition Video
- Nieuw! - MPEG4 AVC H.264 high-definition video
- Nieuw! - Adaptieve CLEV-2 voor verbetering van de videokwaliteit
- CLPV - Non-lineaire oprektechnologie
- Slimme de-interlacing voor video

### Afspeelformaten

- Nieuw! - HD DVD-Video
- Nieuw! - TwinFormat HD DVD
- Nieuw! - VCPS voor DVD+R met inhoudsbeveiliging*
- Nieuw! - CPRM voor DVD-R met inhoudsbeveiliging*
- DVD-audio
- Externe ondertitels
- HD DVD-bestanden (HD DVD-video, DVD-VR, DVD+VR) in iedere map op uw harde schijf
- DVD-bestanden (DVD-video, DVD-VR, DVD+VR) in iedere map op uw harde schijf

* - Beschikbaar in de Deluxe-versie

### Geavanceerde functies

- Nieuw! - UpnP-ondersteuning - toegang tot uw media vanaf een thuisnetwerk*
- Nieuw! - Say-It-Again - Herhaalt automatisch de laatste filmscène
- Nieuw! - See-It-All - Versnelt automatisch de afspeelsnelheid zodat u zo veel mogelijk van de film ziet
- Nieuw! - Read-It-Clearly - Verplaatst ondertitels van het scherm
- Nieuw! - Freestyle gebruikersinterface biedt 5 verschillende manieren om PowerDVD te gebruiken

* - Beschikbaar in de Deluxe-versie

## Hardwarecompatibiliteit

PowerDVD 7.3 biedt volledige multi-kanaals- (4/6/7/8) en S/PDIF-ondersteuning voor audioapparaten, waaronder (maar niet beperkt tot) apparaten van Analog Devices, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, KCTech, Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha, VIA en alle andere apparaten die de WAVEFORMATEXTENSIBLE-interface van Microsoft ondersteunen.

PowerDVD 7.3 biedt ondersteuning voor veel gebruikte geluidskaarten waaronder, maar niet beperkt tot, de hierna genoemde:

- Creative Audigy2 ZS
- Intel High Definition Audio
- Creative Sound Blaster Audigy2 6.1
- Creative Sound Blaster Audigy
- Creative Sound Blaster Live! 5.1-lijn
- Hercules DIGIFIRE 7.1
- Hercules GameTheater XP 6.1/7.1
- M-Audio Revolution 7.1
- Terratec Aureon 5.1/6.1/7.1-lijn
- Turtle Beach Santa Cruz
- VideLogic Sonic Fury

Voor de beste prestaties is het raadzaam dat u altijd het meest recente stuurprogramma van de kaart/fabrikant gebruikt, in plaats van een van de met Windows meegeleverde stuurprogramma's.

PowerDVD 7.3 ondersteunt Microsoft DirectX video-acceleratie (DXVA) in weergavechips en geïntegreerde chipsets van ATI, Intel, NVidia, SiS enVIA/S3. De video-acceleratiefuncties bestaan uit Inverse Discrete Cosine Transform, Hardware Motion Compensation en Subpicture Alpha Blending units.

Het afspelen van een HD DVD filmschijf is enkel mogelijk met ondersteuning van beveiligde grafische weergave-oplossing van ofwel nVidia® of ATI®. Zie webpagina op http://www.cyberlink.com/ voor meer info over de minimumeisen van het CyberLink systeem.

Als de "hardwareversnelling" is geactiveerd, worden de ondertitels op sommige systemen niet juist weergegeven. Dat komt doordat het stuurprogramma van het beeldscherm alleen een oudere versie van de Microsoft DXVA-interface ondersteunt. Het is aan te bevelen dat u altijd het nieuwste stuurprogramma van de oorspronkelijke kaart/chip-fabrikant gebruikt opdat deze functie zonder problemen kan worden uitgevoerd.

PowerDVD 7.3 is geoptimaliseerd voor multimedia-instructiesets, zoals AMD 3D Now! Professional, Enhanced 3D Now!, 3DNow!, Intel Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), SSE, MMX en de Hyper-Threading technologie.

PowerDVD 7.3 is compatibel met de nieuwste HD DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW, DVD-Multi, DVD-Dual en DVD-ROM/CD-RW-combodrives met IEEE 1394, USB 2.0, ATAPI, SCSI of CardBus-interface, op voorwaarde dat het station conform de SFF8090 commandoset en SBP-2 is (indien van toepassing).

PowerDVD 7.3 is compatibel met alle Centrino, Socket 478, Socket 423, Socket 370, Slot 1, Socket A en Slot A chipsets van Intel, VIA, SiS, ALi, NVIDIA en AMD. Ook compatibel met Transmeta Crusoe systemen.

## Afspeelmogelijkheden en kwaliteitskwesties

Voor het afspelen van HD DVD-video is een hoogwaardig pc-platform vereist. Het is raadzaam een systeem te gebruiken dat minstens is voorzien van Dual Core 3.2Ghz processors en 1GB RAM systeemgeheugen. Een discrete grafische oplossing is ook vereist, met ten minste 350Mhz kloksnelheid en 256MB VRAM. (Controleer de details van ondersteunde grafische oplossingen).

Om de audio-effecten zoalsDolby Headphone, Dolby Virtual Speaker, SRS, CLMEI-2, DSP en Dolby Pro Logic IIx decoder toe te passen, of DVD-titels met DTS digital surround tracks af te spelen, wordt een systeem met minimaal 400MHz aanbevolen met minimaal 128MB aan RAM-geheugen.

Externe ondertitels laden: Voor het laden van externe ondertitels moet u het ondertitelbestand dezelfde naam geven als het videobestand waarvoor het bestemd is.

### DMA-modus:

Het is ZEER aan te raden de DMA-functie van het DVD-romstation aan te zetten, zodat de CPU minder belast wordt tijdens het werken met DVD-schijven. Windows XP, Windows 2000 en Windows ME bevatten allemaal geïntegreerde DMA-ondersteuning. Om toegang tot de DMA-instellingen te krijgen, opent u het Configuratiescherm, dubbelklikt u op Systeem en klikt u op de tab Hardware. Klik op de knop Apparaatbeheer en open de optie IDE/ATAPI-controllers. Dubbelklik op Secondair IDE-kanaal en klik op de tab Geavanceerde instellingen. Kies in de vervolgkeuzelijst Overdrachtsmodus DMA, indien beschikbaar.

Het systeemdiagnoseprogramma van CyberLink wordt automatisch gestart na de installatie van PowerDVD 7.3 om u te helpen bij het activeren van de DMA-optie. Echter, alleen Windows XP toont de DMA-status van het DVD-ROM stuurprogramma, omdat Windows XP standaard de DMA-ondersteuning aanzet gedurende het installatieproces.

### Weergavekwesties:

Om ervoor te zorgen dat PowerDVD correct werkt, moet u DirectX versie 8.1 of hoger installeren.

PowerDVD 7.3 heeft de DirectDraw overlay-surface nodig voor de beste prestaties bij het afspelen en voor de beste videokwaliteit. Bijna alle moderne videokaarten ondersteunen deze functie. Indien de DirectDraw overlay surface niet kan worden gemaakt, zal PowerDVD 7.3 een enigszins tragere modus gebruiken, namelijk de DirectDraw off-screen modus. De reden waarom de DirectDraw overlay surface niet kan worden gemaakt, kan een te hoge kleurdiepte, beeldschermresolutie, of ververssnelheid van het beeldscherm zijn. Hierdoor blijft er onvoldoende bandbreedte over om een overlay surface te maken. Het kan ook zo zijn dat de videokaart de nieuwste DirectX-Runtime nodig heeft. Als de DirectDraw overlay surface niet kan worden gemaakt, zet dan de beeldschermresolutie, kleurdiepte, of ververssnelheid lager en probeer het opnieuw.

Gebruik PowerDVD 6.0 NIET bij een resolutie onder 1024x768, omdat de resolutie van DVD-video's hoger is dan 1024x768.

### Capaciteitsbeperking bij het afspelen van HD DVD:

- Door de hoge eisen voor computervermogen van HD DVD-Video is het mogelijk dat bij sommige films de beeldkwaliteit lager is, frames niet worden weergegeven of de prestaties lager zijn.
- Voor het afspelen van HD DVD op externe monitoren via DVI/HDMI-connectors zijn beeldschermen nodig die geschikt zijn voor HDCP.
- Het is raadzaam alle niet-essentiële toepassingen af te sluiten voordat u HD DVD gaat afspelen. Het volledige computervermogen moet voor het afspelen van PowerDVD HD DVD worden gereserveerd.
- Advanced Access Content System (AACS) wordt ondersteund voor het afspelen van commerciële content. Zo nu en dan moeten AACS-sleutels worden vernieuwd. Hiervoor hebt u een internetverbinding nodig.

## CLEV-2/CLPV-Verwante onderwerpen

Als u CLPV gebruikt, is het zeer aan te bevelen dat u een grafische kaart met minimaal 8MB aan videogeheugen gebruikt.

CLPV en CLEV-2 zijn geavanceerde videoverwerkingstechnologieën die meer van de CPU eisen. Als u beide functies gebruikt (vooral in combinatie met audio-effecten), moet u een computer met minimaal 1.0 GHz gebruiken voor optimale prestaties.

CLPV en CLEV-2 zijn opgenomen in een videodecoder van CyberLink en daardoor niet beschikbaar als de hardware-videoaccelleratie is ingeschakeld.

CLPV en CLEV-2 zijn niet beschikbaar onder de afspeelfuncties van HD DVD-video omdat het besturingssysteem niet krachtig genoeg is.

## Technische ondersteuning

- Klantenservice:

http://support.cyberlink.com/ (Engelstalig)

http://support.cyberlink.com.tw/ (Chineestalig)

- Websites van CyberLink:

http://www.cyberlink.com/ (Engelstalig)

http://tw.cyberlink.com/ (Chineestalig)

http://tw.cyberlink.com/ (Japanstalig)

Copyright © 2006 CyberLink Corp. Alle rechten voorbehouden. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX en het symbool double-D
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.