# CyberLink PowerProducer 3.7 Readme

최종 업데이트: 2006년 6월 14일

CyberLink PowerProducer 3.7을 이용해 주셔서 감사드립니다.

이 파일에는 CyberLink PowerProducer 프로그램에 대한 최신 정보가 들어 있습니다. 보다 자세한 정보는 아래의 링크 중 하나를 클릭하면 보실 수 있습니다. 이 프로그램을 시작하기 전에 이 문서에 기록된 최신 기술 정보를 읽어 주시기 바랍니다.

이 문서는 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

- CyberLink PowerProducer 3.7의 개요
- 새로운 기능
- 소프트웨어 등록
- 설치 및 소프트웨어 사용 안내
- 하드웨어 호환성
- 기술 지원

## CyberLink PowerProducer 3.7의 개요

CyberLink PowerProducer 3은 강력하지만 쉽게 사용할 수 있는 비디오 제작 프로그램입니다. 완벽한 캡처, 편집, 사용자 지정, 굽기 기능, 환상적인 추가 DVD 메뉴 템플릿 등을 통해서 CyberLink PowerProducer 3는 홈 비디오를 디스크에 제작할 수 있는 최고의 방법을 선사합니다.

CyberLink PowerProducer 3의 Right-2-Disc 기록 기술을 통해서 최소의 하드 드라이브 공간만을 차지하면서도 DV/HDV 캠코더에서 DVD 영화를 실시간으로 제작할 수 있습니다. 또한 CyberLink만의 SVRT 기술을 통해서 원본 비디오 품질을 유지하면서 비디오를 가장 빠르게 제작할 수 있도록 해 드립니다. 또한 CyberLink PowerProducer 3는 전체 영화 제작 과정을 통해 사용자에게 도움을 지원하는 여러 개의 간편한 디스크 유틸리티와 함께 제공됩니다.

굽기 작업 후에는 이미 디스크에 구운 DVD 영화를 계속 편집할 수도 있습니다.

이 뿐만 아닙니다. 이제 CyberLink PowerProducer는 블루레이 디스크 영화 제작도 지원하기 때문에 혁신적인 이 제품을 이용해서 고해상도 영화도 클릭 몇 번 만으로 즐기실 수 있습니다.

## 새로운 기능

강화된 이 CyberLink PowerProducer 3는 다음과 같은 핵심적인 기능들을 제공합니다:

### 16:9 와이드 스크린 제작을 지원합니다

- 하이엔드 디스플레이 장치를 완벽하게 지원하기 위해서 와이드 스크린 영화를 생성합니다.
- 4:3 및16:9 미리보기 모드를 제공해서 TV에서 영화가 어떻게 보이는지를 볼 수 있습니다.

### HDV 캠코더를 지원합니다.

- HDV 캠코더에서 1080i 또는720p 비디오를 캡처합니다
- HDV 장치에서 공디스크로 바로 기록 가능한 옵션

### 블루레이 디스크 제작 및 굽기를 지원합니다(번들 버전에서는 옵션 기능)

- BDAV 비디오 디스크 형식과 호환
- 25GB 단일 레이어 BD-RE 디스크에 고해상도, 와이드 스크린 영화를 굽습니다

## 소프트웨어 등록

소프트웨어를 등록하기 위해서는 설치 후에 처음으로 프로그램을 실행시킬 때 나타나는 대화상자에 등록 정보를 입력해 주십시오. 고객 지원 및 제품 정보를 수신하기 위해서는 소프트웨어를 등록해야 합니다.

## 설치 및 소프트웨어 사용 안내

- CyberLink PowerProducer 설치 전 최적의 성능을 낼 수 있도록 시스템 자원을 확인하십시오.
- 호환성 문제를 피하려면설치 중 및 프로그램 실행 시에 다른 모든 소프트웨어와 유틸리티를 닫아 주십시오(바이러스 백신 프로그램과 인스턴트 메시지 소프트웨어 포함).
- 최적화된 성능을 얻기 위해서는 하드 드라이브와 CD/DVD 기록 드라이브의 DMA 설정을 활성화하십시오. DMA 설정을 활성화하려면 제어판을 열고 시스템을 더블 클릭한 다음 하드웨어 탭을 클릭합니다. 그 후 장치 관리자 단추를 클릭하고 IDE/ATAPI 컨트롤러 옵션을 여십시오. 보조 IDE 채널을 더블 클릭한 다음에 고급 설정 탭을 클릭하십시오. 전송 모드 드롭다운 상자에서 다음 항목을 선택합니다: DMA(사용 가능한 경우).
- 스마트 비디오 랜더링 기술(SVRT):SVRT 기능으로 최적의 랜더링 성능을 얻기 위해서 스토리보드 상에 있는 비디오 클립들은 동일한 레코딩 프로파일을 사용해야 합니다. 그리고 마스터 오디오>나 마스터 워터마크> 등과 같은 글로벌 효과가 최종 동영상에 적용되었다면 SVRT 랜더링 옵션은 사용하지 못하게 될 것입니다.
- 굽기 문제:CyberLink PowerProducer에서 컴퓨터에 설치된 굽기 장치를 탐지하지 못한 경우 사이버링크 웹 사이트를 방문하거나 기술 지원을 요청하십시오. 그러면 최신 굽기 드라이브를 지원하는 업데이트를 받을 수 있습니다.
- Microsoft DirectX9 런타임 라이브러리가 미리 설치되어 있어야 합니다.. Microsoft DirectX9 런타임 라이브러리는 특정 기능을 올바로 실행하기 위해 필요합니다. CD 설치 프로그램에서 DirectX 9 런타임 라이브러리를 자동으로 설치합니다. 그러나 인터넷 다운로드 버전이나 무료 시험판 버전을 다운로드 받은 경우에는 이 모듈을 Microsoft 웹사이트나 기타 웹사이트에서 다운받아야 합니다. Microsoft DirectX 9는 Microsoft DirectX 9 다운로드 페이지에서 다운 받으실 수 있습니다: http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx?url=/windows/directx/downloads/default.htm
- OHCI(오픈 호스트 컨트롤러 인터페이스) 지원: CyberLink PowerProducer는 Microsoft Windows가 IEEE 1394 포트 또는 I/O 카드와 표준적인 방식으로 상호 작용할 수 있는 OHCI 표준을 지원하기 때문에 CyberLink PowerProducer로 DV 비디오를 캡처할 때 다른 추가적인 드라이버를 설치할 필요가 없습니다.
- 비 실시간 DV 캡처링 기능을 사용할 때의 하드디스크 조건: CyberLink PowerProducer는 MPEG-1/MPEG-2 호환 비디오 파일로 캡처한 DV 컨텐트를 트랜스코딩할 버퍼 공간으로 하드 디스크를 이용하게 됩니다. 비 실시간 DV 캡처링을 실행하기 전에 디스크 공간을 충분하게 비워둘 것을 권장합니다.

## 하드웨어 호환성

최신 지원 가능 CD/DVD/블루레이 디스크 드라이브, TV 튜너 카드, DV/HDV 모델에 대한 최신 목록은 저희 웹 사이트 http://www.CyberLink.com/를 방문해 주시기 바랍니다

주문 전에 호환성 및 시스템 성능과 관련해서 발생할 수 있는 불확실성을 파악하기 위해서 저희 웹사이트에서 제공되는 시험판 버전을 이용하는 것이 바람직합니다. 다음 사이트를 방문해 주십시오: http://www.CyberLink.com

## 기술 지원

- CyberLink 기업 웹 사이트:

http://www.CyberLink.com/

저작권 © 2006 CyberLink Corp. 모든 권리 보유. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX, 및 이중 D 기호는
Dolby Laboratories의 등록 상표입니다.