# CyberLink PowerProducer 3.7 Lisez-Moi

Dernière mise à jour : 14.06.06

Merci d’utiliser CyberLink PowerProducer 3.7 !

Ce fichier contient les dernières informations concernant le programme CyberLink PowerProducer. Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations. Souvenez-vous, avant de commencer à utiliser le programme, de lire attentivement ce document pour les dernières informations techniques.

Ce fichier Lisez-Moi comprend les sections suivantes :

- Présentation de CyberLink PowerProducer 3.7
- Quoi de neuf
- Inscription de votre logiciel
- Notification sur l’installation et l’utilisation du logiciel
- Compatibilité matérielle
- Assistance technique

## Présentation de CyberLink PowerProducer 3.7

CyberLink PowerProducer 3 est un programme de production vidéo puissant, mais facile à utiliser. Avec des fonctions complètes de capture, d’édition, de personnalisation et de gravure, plus l’addition de modèles de menus DVD fantastique, CyberLink PowerProducer 2 est la meilleure manière de produire vos vidéos personnelles sur disque.

La technologie d'enregistrement Righ-2-Disc de la version 3 de CyberLink PowerProducer vous permet de créer un film DVD à partir de vos caméscopes DV/HDV en temps réel, avec un minimum d'espace requis sur votre disque dur. De plus, la technologie propriétaire SVRT de CyberLink garantie la manière la plus rapide de produire une vidéo avec la qualité vidéo d’origine. CyberLink PowerProducer 3 possède de nombreux utilitaires de disque qui aident dans le processus complet de production du film.

Après la gravure, vous pouvez même revenir et continuer à éditer les films DVD que vous avez déjà gravés sur le disque.

Et ce n’est pas tout ! CyberLink PowerProducer prend maintenant en charge la création de films blu-ray Disc, vous pouvez donc profiter de vos films haute définition avec ce produit révolutionnaire le tout en quelques clics.

## Quoi de neuf

Il s'agit d’une version améliorée de CyberLink PowerProducer 3 qui permet les fonctionnalités clés suivantes :

### Prise en charge de la création en format écran large 16:9

- Génération de films en format écran large qui correspondent parfaitement à votre écran haut de gamme.
- Modes d'aperçu 4:3 et 16:9 afin de simuler l'aspect de votre film sur votre télé

### Prise en charge des caméscopes HDV

- Capture de vidéos haute définition 1080i ou 729p à partir de vos caméscopes HDV
- Option d’enregistrement direct à partir de votre périphérique HDV sur votre disque vierge

### Prise en charge de la création et de la gravure pour les disques Blu-ray (fonctionnalité optionnelle pour les offres groupées)

- Confomité au format vidéodisque BDAV
- Gravure haute définition, film au format écran large sur des disque BD-RE simple couche de 25 Go

## Inscription de votre logiciel

Pour inscrire votre logiciel, veuillez remplir les informations d’inscription dans la boîte de dialogue qui s’ouvre lorsque vous exécutez le programme après l’installation. Vous devez inscrire votre copie du logiciel pour recevoir l’assistance client et des informations sur les produits.

## Notification sur l’installation et l’utilisation du logiciel

- Avant d’installer CyberLink PowerProducer vous devriez vérifier les ressources de votre système pour obtenir des performances optimales.
- Afin d’éviter des problèmes de compatibilité, veuillez fermer tous les autres logiciels et applications (y compris les scanneurs de virus et les logiciels de messagerie) durant l’installation et lors de l’utilisation du prgramme.
- Pour obtenir des performances optimales , activez le paramètre DMA de votre disque dur et de votre graveur de CD/DVD. Pour activer le paramètre DMA, ouvrez le Panneau de configuration, double-cliquez sur Système, puis cliquez sur l’onglet Matériel. Cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques, puis ouvrez l’option Contrôleurs IDE/ATAPI. Double-cliquez sur Canal IDE secondaire, puis cliquez sur l’onglet Paramètres avancés. Dans la boîte déroulante Mode de transfert, choisissez DMA si disponible.
- Smart Video Rendering Technology (SVRT): Pour que SVRT puisse accomplir un traitement optimal, les séquences vidéo de votre Storyboard doivent utiliser le même profil d’enregistrement. Si des effets globaux, comme Maître audio ou Filigrane maître sont appliqués au film final, l’option de traitement SVRT sera désactivée.
- Problèmes de gravure: Si CyberLink PowerProducer ne peut détecter votre lecteur de gravure, veuillez vérifier sur notre site Web ou appeler notre assistance technique. Nous aurons des mises à jour disponibles pour la prise en charge des derniers lecteurs de gravure.
- La bibliothèque d’exécution Microsoft DirectX 9 doit être installée à l’avance. La bibliothèque d’exécution Microsoft DirectX 9 doit être installée à l’avance afin que certaines fonctions puissent être correctement exécutées. Le cédérom d’installation installe automatiquement la bibliothèque exécutable DirectX® 9. Cependant, si vous achetez la version téléchargeable sur Internet, ou si vous utilisez la version d’essai gratuite, vous devez télécharger ce module sur le site Web de Microsoft ou sur un autre emplacement sur le Web. On peut se procurer Microsoft DirectX 9 sur la page de téléchargement Microsoft DirectX 9 : http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx?url=/windows/directx/downloads/default.htm
- Prise en charge d’OHCI (Interface Contrôleur Hôte Ouverte)PowerProducer prend en charge le standard OHCI permettant à Microsoft Windows d’interagir de manière standard avec le port IEEE 1394 ou la carte d’E/S, rendant inutile l’installation de pilotes additionnels lors de la capture DV avec CyberLink PowerProducer.
- Espace disque requis lors de la capture DV en temps non réel: CyberLink PowerProducer utilisera le disque dur comme un espace tampon pour le transcodage du contenu DV capturé en fichiers vidéo compatibles MPEG-1/MPEG-2. Il vous est recommandé d’avoir un espace disque libre suffisant avec de réaliser une capture DV en temps non réel.

## Compatibilité matérielle

Veuillez visiter la section d’assistance de notre site Web http://www.CyberLink.com/ pour obtenir la liste la plus récente des lecteurs de disques CD/DVD/Blu-ray Disc drives, de cartes tuner TV et de modèles DV/HDV pris en charge

Nous encourageons nos utilisateur à télécharger la version d’essai sur notre site Web afin d’assurer la compatibilité et d'éclairer les incertitudes concernant la performance du système avant de commander. Veuillez visiter http://www.CyberLink.com

## Assistance technique

- Site Web de la société CyberLink :

http://www.CyberLink.com/

Copyright © 2006 CyberLink Corp. Tous droits réservés. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX et le symbole double D
sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.