# Installazione della scheda di rete Intel® PRO

## Installazione della scheda di rete Intel PCI, PCI-X o PCI Express*

1. Spegnere il computer e disinserire il cavo di alimentazione.
2. Rimuovere il coperchio del computer e la protezione dello slot della scheda.
3. Posizionare saldamente il connettore della scheda nello slot fino a quando non è inserito completamente. Fissare la staffa di supporto allo chassis.
4. Chiudere il coperchio del computer. Inserire il cavo di alimentazione.

NOTA: alcune schede di rete Intel PRO/1000 per server e per sistemi desktop usano il bus PCI Express. Si può utilizzare uno slot più lungo del connettore della scheda di rete senza che questo provochi alcun danno, mentre non bisogna tentare di installarla in uno slot più corto del connettore PCI Express.

## Collegare il cavo di rete

Schede di rete Intel(R) PRO/100 e schede di rete PRO/1000 in rame: collegare il cavo o i cavi di rete alla scheda utilizzando un cavo di rete Ethernet a doppini intrecciati (TPE) di categoria 3, 4 o 5 per reti a 10 Mbps. Per le reti a 100 o 1000 Mbps e per le reti private utilizzare un cavo di categoria 5 (4 doppini).

Schede di rete Intel® PRO/1000 in fibra con connettore SC: rimuovere e riporre la copertura del connettore a fibre ottiche. Inserire un connettore a fibre ottiche di tipo SC duplex 1000Base-SX nelle porte TX/RX della staffa di supporto della scheda di rete.

Schede di rete Intel® PRO/1000 in fibra con connettore LC: rimuovere e riporre la copertura del connettore a fibre ottiche. Inserire un connettore LC nella scheda di rete, con il cavo corretto per il tipo di scheda (1000BASE-SX o 1000BASE-LX). È possibile usare cavi per convertire altri tipi di connettori (come SC) se tali cavi soddisfano le specifiche ottiche della scheda, lunghezza inclusa.

Avviare il computer e seguire le istruzioni per l'installazione del driver riportate di seguito.

## Installazione dei driver

### Sistemi operativi Windows

Si noti che è necessario disporre dei diritti di amministratore per poter installare i driver.

1. La scheda viene rilevata e Windows installa un driver residente di Windows o avvia Installazione guidata nuovo hardware.
2. Se si avvia Installazione guidata nuovo hardware, selezionare Annulla.
3. Inserire il CD di Intel. Il programma ad esecuzione automatica Connessioni di rete Intel PRO si avvia. Fare clic su Installa driver.

### Linux*.

Per generare un package binario RPM* di questo driver, eseguire 'rpmbuild -tb <nomefile.tar.gz>'. Sostituire <nomefile.tar.gz> con il nome file specifico del driver.

| NOTE Affinché il processo di build funzioni correttamente, il kernel al momento in esecuzione DEVE corrispondere alla versione dei sorgenti del kernel installati. Se è stato appena ricompilato il kernel riavviare il sistema. Le funzionalità RPM sono state testate soltanto con le distribuzioni Red Hat. Per le schede di rete Intel PRO/100, usare e100 come nome del driver.

1. Spostare il file tar del driver di base in una directory di propria scelta. Ad esempio, usare '/home/username/e1000' o '/usr/local/src/e1000'.
2. Scompattare l'archivio, in cui <x.x.x> è il numero di versione del file tar del driver:

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Cambiare la directory src del driver, in cui <x.x.x> è il numero di versione del tar del driver:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Compilare il modulo del driver:

   > make install

   Il file binario verrà installato come:

   > /lib/modules/<versione_kernel>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Le posizioni di installazione elencate più indietro sono le posizioni predefinite. Potrebbero non essere corrette per alcune distribuzioni di Linux. Per ulteriori informazioni, vedere ldistrib.htm.
5. Installare il modulo:

   > insmod e1000 <parametro>=<valore>

6. Assegnare un indirizzo IP all'interfaccia inserendo la stringa seguente, in cui <x> è il numero di interfaccia:

   > ifconfig eth<x> <indirizzo_IP>

7. Verificare che l'interfaccia funzioni. Inserire la stringa seguente, in cui <indirizzo_IP> è l'indirizzo IP di un altro sistema sulla stessa subnet dell'interfaccia da testare:

   > ping <indirizzo_IP>

### Altri sistemi operativi

Per installare altri driver, vedere la Guida dell'utente inclusa nel CD della scheda o visitare il sito Web del supporto: http://support.intel.com.

* Informazioni legali

`Ultima modifica: 9/13/06 3:31p Revisione: 8`