# Introdução

- Visão geral

- Requisitos do sistema

- Recursos do ASF

## Visão geral

O DMTF (Distributed Management Task Force) publicou a especificação ASF (Alert Standard Format) 2.0, que define as interfaces de alerta e de controle remoto. O software do Intel® PRO Alerting Agent, quando combinado com um sistema habilitado para ASF, permite que o gerente de TI monitore remotamente e gerencie os computadores em rede, independentemente do sistema operacional.

Há dois componentes básicos:

- Os sistemas cliente habilitados para ASF, que exigem o software ASF agent, LOM ou NICs habilitadas para ASF, e os sensores do sistema.

- O console de gerenciamento, o qual precisa incorporar o suporte de ASF via arquivo MIB do ASF ou usando a pilha de software do SDK do console do ASF da Intel. O console de gerenciamento não precisa de um NIC habilitado para ASF a menos que o sistema esteja também sendo monitorado.

O ASF fornece alerta remoto de eventos ambientais importantes que são detectados por sensores, como temperatura, eletricidade, ventilador e sensores de intrusão no chassi. Ele incorpora também o alerta adicional em ambiente de sistema operacional ausente como senha inválida, heartbeats do sistema e indicações de falha de inicialização.

Quando ocorre um evento monitorado, é enviado um PET (Platform Event Trap) para o console de gerenciamento. Esses pacotes PET são reconhecidos pelos consoles de gerenciamento, tais como LANDesk Configuration Manager e outros fornecedores. Muitos desses consoles de gerenciamento têm a funcionalidade de controle remoto de forma que o administrador pode executar ações corretivas para resolver os problemas indicados pelos alertas. Para obter informações adicionais sobre a especificação ASF, examine a especificação ASF do DMTF disponível no site www.dmtf.org.

## Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema são um computador com suporte para ASF, inclusive um BIOS habilitado para ASF, sensores ASF para monitorar a saúde do sistema, juntamente com uma LOM (LAN on Motherboard) ou um NIC (Network Interface Controller) que suporta ASF.

#### Tabela 1. Software necessário

Software | Descrição
Driver do adaptador de rede Intel habilitado para ASF | Versão 8.0 ou mais recente instalada.
O WMI (Microsoft* Windows* Management Instrumentation) Provider Core | A versão 1.5 ou mais recente vem incluída no Microsoft Windows XP Professional e no Windows 2000. Para o Windows NT* 4.0 e o software do WMI está disponível para download no site www.microsoft.com.
Intel® PRO Alerting Agent | Instalado como parte do processo de instalação.

## Recursos do ASF

### Mensagens de alerta

O ASF fornece informações de saúde do sistema e gera notificações de erro nos estados de baixa energia e ausência de sistema operacional, assim como durante a operação normal. A Tabela 2 descreve o superconjunto de PETs que pode estar disponível dependendo do seu fornecedor. Para obter informações sobre quais alertas são suportados por uma plataforma específica habilitada para ASF, consulte o Guia do usuário do computador.

#### Tabela 2. Traps de Eventos da Plataforma ASF suportados

Alerta | Descrição
Chassi: Intrusão de chassi - Violação de segurança física | O chassi do sistema foi aberto.
Chassi: Intrusão de chassi - Limpeza de evento de violação de segurança física | O alerta de intrusão do chassi do sistema foi limpo.
BIOS: BIOS corrompido | O BIOS do sistema está corrompido.
Inicialização: Falha ao inicializar o BIOS | O BIOS do sistema não terminou de carregar após o início.
CPU: Alerta DOA da CPU | A CPU não está funcionando corretamente.
CPU: Alerta DOA da CPU liberado | O problema da CPU foi resolvido.
Heartbeats: Presença de entidade | Heartbeats periódicos transmitidos para verificar a presença do cliente.
Temperatura: Problema genérico crítico de temperatura | A temperatura do sistema está fora dos limites.
Tensão: Problema genérico crítico de tensão | A tensão dos reguladores de tensão integrados está fora dos limites.
Tensão: Problema genérico crítico de tensão liberado | O problema de temperatura foi resolvido.
Fonte de alimentação: Problema crítico de fonte de alimentação | A tensão da fonte de alimentação do sistema está fora dos limites.
Fonte de alimentação: Problema crítico de fonte de alimentação liberado | O problema de tensão da fonte de alimentação do sistema foi resolvido.
Dispositivo de resfriamento: Falha crítica genérica do ventilador | A velocidade/rpm do ventilador está fora dos limites.
Dispositivo de resfriamento: Falha crítica genérica do ventilador liberada | Problema de velocidade/rpm do ventilador resolvido.
Conectividade: Link Lost | A conectividade Ethernet foi perdida. A conectividade é restaurada.

| NOTA: Nem todos os eventos PET são suportados por todos os computadores.

### Controle remoto

A capacidade de controle remoto é definida em ambas as especificações, a DMTF ASF V1.0 e a ASF V2.0. A ASF V2.0 adicionou segurança ao RMCP (Remote Monitoring & Control Protocol) para autenticar a comunicação entre o console de gerenciamento e os clientes habilitados para ASF.

Um console de gerenciamento habilitado para ASF tem a capacidade de consultar os sistemas do cliente e tomar ações corretivas. O console de gerenciamento habilitado para ASF pode determinar os recursos de um cliente ASF assim como as informações de estado. Além disso, o administrador de TI pode remotamente ligar, desligar, reinicializar com várias opções de inicialização através do console de gerenciamento. Com os clientes habilitados para ASF 2.0 as ações corretivas são autenticadas. Isso assegura que o console de gerenciamento é o único sistema autenticado que pode executar ações corretivas.

O administrador de TI pode desabilitar a funcionalidade do controle remoto.

#### Tabela 3. Recursos de controle remoto

Capacidade de controle | Descrição
Obter o estado do sistema | Retorna o status atual do sistema.
Obter recursos do cliente | Retorna a configuração do ASF cliente conforme a especificação ASF do DMTF.
Ping presença | Similar em funcionalidade (protocolo diferente) o utilitário de ping ICMP (Internet Control Message Protocol); responde com pong para verificar a presença do sistema.
Ligar | Liga o sistema remoto.
Desligar | Desliga o sistema remoto. (Nota: Os usuários não são alertados e perderão trabalhos que não foram salvos).
Reconfigurar | Reinicializa o sistema remoto. (Nota: Os usuários não são alertados e perderão trabalhos que não foram salvos).
Ciclo de energia | Desliga o sistema remoto e, em seguida, liga-o novamente. (Nota: Os usuários não são alertados e perderão trabalhos que não foram salvos).

| NOTA: Nem todas as funções de controle remoto são suportadas por todos os computadores.

`Última modificação em 05.09.06 15:14 Revisão 8`