# Instalacja karty sieciowej Intel® PRO

## Instalowanie karty Intel PCI, PCI-X lub PCI Express*

1. Wyłącz komputer i wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Zdejmij pokrywę obudowy komputera i usuń zaślepkę z gniazda przeznaczonego na kartę.
3. Pewnie włóż złącze krawędziowe karty do gniazda. Przymocuj wspornik do obudowy.
4. Załóż pokrywę obudowy komputera. Podłącz wtyczkę do gniazda sieciowego.

UWAGA: Niektóre karty sieciowe do komputerów typu desktop i serwerowe karty sieciowe Intel PRO/1000 korzystają z magistrali PCI Express. Można bez szkody użyć gniazda dłuższego od złącza karty, ale nie należy instalować karty w gnieździe krótszym od złącza PCI Express.

## Podłączanie kabla sieciowego

Karty Intel® PRO/100 i PRO/1000 dla sieci z okablowaniem miedzianym: Podłącz do karty jeden lub więcej kabli sieciowych typu skrętka (kabli TPE, kat. 3, 4 lub 5) dla sieci 10 Mb/s. Dla sieci 100 i 1000 Mb/s i sieci rezydentnych należy użyć kabli kategorii 5 (z 4 parami przewodów).

Karty Intel® PRO/1000 dla sieci światłowodowych ze złączem SC: Zdejmij i zachowaj osłonę złącza sieci światłowodowej. Włóż złącze światłowodu typu SC duplex 1000Base-SX do portów TX/RX we wsporniku karty.

Karty Intel® PRO/1000 dla sieci światłowodowych ze złączem LC: Zdejmij i zachowaj osłonę złącza sieci światłowodowej. Włóż złącze LC do karty (z kablem odpowiednim dla danej karty: 1000BASE-SX lub 1000BASE-LX). Kable przejściowe dla innych typów złączy (np. SC) mogą być używane pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne określone dla karty (łącznie z ograniczeniami dotyczącymi długości).

Uruchom komputer i zainstaluj sterownik, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

## Instalowanie sterowników

### Systemy operacyjne Windows

Do instalowania sterowników potrzebne są prawa administratora systemu operacyjnego.

1. Karta zostanie wykryta, a system Windows zainstaluje własny sterownik lub uruchomi kreatora Znaleziono nowy sprzęt.
2. Jeśli uruchomiony zostanie kreator Znaleziono nowy sprzęt, kliknij przycisk Anuluj.
3. Włóż dysk Intel CD. Automatycznie zostanie uruchomiony program Intel PRO Network Connections. Kliknij przycisk Instaluj sterowniki.

### Linux*

Aby zbudować binarny pakiet RPM* tego sterownika, wykonaj polecenie rpmbuild -tb <nazwa_pliku.tar.gz>. Zastąp <nazwa_pliku.tar.gz> konkretną nazwą pliku sterownika.

| UWAGI: Aby zbudowany sterownik działał poprawnie, aktualnie uruchomione jądro MUSI być zgodne z wersją i konfiguracją zainstalowanych źródeł jądra. Jeśli jądro było właśnie rekompilowane, należy teraz ponownie uruchomić system. Funkcję RPM testowano tylko w dystrybucjach Red Hat. W przypadku kart PRO/100 należy jako nazwy sterownika użyć "e100".

1. Przenieś plik sterownika podstawowego (.tar) do wybranego katalogu. Na przykład do katalogu: /home/username/e1000 lub /usr/local/src/e1000.
2. Rozpakuj plik archiwum, gdzie <x.x.x> to numer wersji pliku tar sterownika:

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Przejdź do katalogu src sterownika, gdzie <x.x.x> to numer wersji pliku tar sterownika:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Skompiluj moduł sterownika:

   > make install

   Plik binarny zostanie zainstalowany jako:

   > /lib/modules/<wersja_jądra>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Lokalizacje instalacji podane powyżej to lokalizacje domyślne. Mogą one nie być prawidłowe dla niektórych dystrybucji systemu Linux. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę ldistrib.htm.
5. Zainstaluj moduł:

   > insmod e1000 <parametr>=<wartość>

6. Przypisz adres IP do interfejsu poprzez wprowadzenie następującego polecenia, gdzie <x> to numer interfejsu:

   > ifconfig eth<x> <adres_IP>

7. Sprawdź poprawność działania interfejsu. Wprowadź poniższe polecenie, gdzie <adres_IP> to adres IP innego urządzenia w tej samej podsieci, co testowany interfejs:

   > ping <adres_IP>

### Inne systemy operacyjne

Informacje o instalowaniu innych sterowników można znaleźć w Instrukcji obsługi, znajdującej się na dysku CD dołączonym do karty, lub w witrynie pomocy technicznej pod adresem: http://support.intel.com.

*Informacje prawne

`Ostatnia modyfikacja: 9/13/06 3:31p Wersja: 8`