# Käyttöönotto

- Yleiskatsaus

- Agentin hiljainen asennus

- Järjestelmänvalvojan asennus

- Agentin hiljainen asennuksen poisto

## Yleiskatsaus

Tässä osassa kuvataan menetelmät, joiden avulla ASF voidaan asentaa yhteen tietokoneeseen tai useisiin verkon tietokoneisiin. Asentamisen jälkeen ASF-asetuksia voidaan määrittää asiakastietokoneissa monilla eri työkaluilla. Seuraavat kaksi komentosarjaa auttavat ASF:n määrittämistä asiakastietokoneissa:

- VBScript-komentosarja

- Kirjauskomentosarja

| HUOMAUTUS: Komentosarjan parametrit on päivitettävä, jotta ne vastaavat verkon ja kokoonpanon asetuksia.

## Agentin hiljainen asennus

Hiljainen asennus voidaan suorittaa käytettäessä täydellistä ja mukautettua asennusta.

| HUOMAUTUS: Komentoja kirjoitettaessa sanavälit on annettava täsmälleen samoin kuin annetuissa esimerkeissä.

### Täydellisen hiljaisen asennuksen suorittaminen

Intel® PRO Alerting Agent voidaan asentaa hiljaisesti ja automaattisesti kaikkien komponenttien kanssa oletushakemistoon käyttämällä seuraavaa komentoa:

> setup.exe /qn
> [SMARTINSTALL=<SmartInstLevel>]
> [INSTGUI=<GuiInstLevel>]
> [/Lv "asfmsi.log}

jossa setup.exe on Intel PRO Alerting Agentin asennusohjelmatiedosto.

Asetus | Parametrit | Merkitys
/I | Pakkaus-/tuotekoodi | Tuotteen asentaminen tai määrittäminen
/q | n | Ei käyttöliittymää
/L | v Logfile | Lokimerkintä, tulostus lokitiedostoon
SMARTINSTALL | <SmartInstLevel> | 0 = ASF-agentti asennetaan ilman BIOS-yhteensopivuuden ja sovittimen läsnäolon tarkistamista. 1 = Asenna ASF-agentti vain, jos BIOS tukee ASF:ää ja koneessa on vähintään yksi ASF-yhteensopiva sovitin. 2 = ASF Agent asennetaan aina, jos BIOS tukee ASF:ää.
INSTGUI | <GuiInstLevel> | 0 = GUI-sovellusta ei asenneta. 1 = Asenna GUI.

### Mukautetun hiljaisen asennuksen suorittaminen

Voit määrittää mukautetun asennuksen hakemiston muuttamalla komentoriviä seuraavasti:

> setup.exe /qn INSTALLDIR="<kohde>"

jossa <kohde> on mukautettu hakemisto ja INSTALLDIR kirjoitetaan isoilla kirjaimilla.

Esimerkiksi seuraavalla komentorivillä suoritetaan hiljainen asennus hakemistoon c:\kohde:

> setup.exe /qn INSTALLDIR="c:\destination dir"

## Järjestelmänvalvojan asennus

Ohjelmiston varustamisominaisuudet, jotka ovat LanDesk* Management Suite- tai Computer Associated* TNG UniCenter -ohjelmissa, edellyttävät, että asennustiedostot ovat käytettävissä yhdestä kiinteästä paikasta. Koska Intel PRO Alerting Agent -asennuksessa käytetään Microsoftin asennusohjelman tekniikkaa, sinun on suoritettava Järjestelmänvalvojan asennus - prosessi, jossa kaikki asennuspakkauksen tiedostot puretaan ja asennetaan käytettäväksi määrätyssä verkkoasemassa. Lisätietoja järjestelmänvalvojan asennuksesta on Microsoft Installer -asennustekniikan käyttöohjeissa, jotka saat käyttöösi osoitteesta www.microsoft.com.

Komentorivi agenttiohjelmiston asentamiseksi hiljaisesti verkkoasemaan:

> setup.exe /a <Verkkokohde>\ASFAgent.msi /qn

Voit käyttää palvelinvedosta agentin käyttöönottamiseksi verkon asiakastietokoneisiin kirjauskomentosarjan avulla tai käyttää Microsoft Windows* 2000 -järjestelmäkäytäntöjä tai muita menetelmiä. Esimerkki komennosta hiljaista asennusta varten käyttämällä palvelinvedosta:

> setup.exe /i <Verkkokohde>\ASFAgent.msi /qn

jossa <Verkkokohde> on palvelinvedoksen polku.

| HUOMAUTUS: Lisätietoja palvelinvedoksen käyttämisestä Intel PRO Alerting Agentin käyttöönotossa on sen sovellusohjelman käyttöoppaissa, jota käytetään agentin käyttöönotossa.

## Agentin hiljainen asennuksen poisto

Voit poistaa Intel PRO Alerting Agentin komentoriviltä hiljaisesti käyttämättä asennusohjelmaa.

Voit poistaa agentin asennuksen ilman asennusohjelmaa suorittamalla seuraavan komennon:

> setup.exe /X "ASFAgent.msi" /qn [/Lv "asfmsi.log"]

Asetus | Parametrit | Merkitys
/X | Pakkaus-/tuotekoodi | Purkaa tuotteen asennuksen
/q | n | Ei käyttöliittymää
/L | v Logfile | Lokimerkintä, tulostus lokitiedostoon

`Muutettu viimeksi 20/09/2006 11:06 Versio 11`