# 在 Linux* 上安装和部署

- 概述

- 安装和更新 Intel(R) Pro Alerting Agent

- 卸载 Intel Pro Alerting Agent

## 概述

您可以使用标准的 Linux* 工具（如 ftp 和 telnet）在网络上的多个计算机上部署 ASF。

### 组件

表 1 描述随 ASF 组件提供的文件。

表 1. 包括的文件

文件 | 说明
asfd-x.x.x-xxxxxxx.bin.i386.rpm | 预编译的二进制 RPM，用于在特定计算机上的安装。
asfd-x.x.x-xxxxxxx.i386.rpm | 源 RPM，要求在目标计算机上作一些编译。为使其成功，内核源必须安装在计算机上。

表 2 描述包括在 RPM 中的组件。

表 2. 包括的组件

组件 |  | 说明
asfd | /usr/sbin | ASF 守护程序（在计算机引导时启动）
asfwdg.o | /lib/modules/<内核_版本>/kernel/drivers/sensors | 监视程序模块，用于启用监视程序操作
i2c-i8254x.o, i2c-i82551.o | /lib/modules/<内核_版本>/kernel/drivers/i2c | “bitbang”模块，用于访问适配器的 smbus
libasfd.so.1.0 | /usr/lib | 动态 API 库，用于运行带有 ASF 守护程序界面的应用程序。
asfrules.ini | /etc/asfd | 内部配置文件
asfd.conf | /etc/asfd（随第一个用户的配置） | 用于存储当前 ASF 系统配置的文件
asfd | /etc/init.d | 控制加载／卸载 ASF 守护程序的脚本
asfcli | /usr/sbin | 用于配置 ASF 守护程序的命令行应用程序
alertapp | /usr/sbin | 用于配置 ASF 守护程序的 GUI
文档文件 | /usr/share/doc（README，许可证） /usr/share/man （man 页） | 文档

## 安装和更新 Intel PRO Alerting Agent

在支持 ASF 的计算机上安装 Intel PRO Alerting Agent。

### 安装前提条件

在安装用于 Linux 的英特尔 ASF 程序包之前，确保您有以下各项：

- Red Hat 9.0 或 Red Hat WS 3.0
- 英特尔的 Linux e100 驱动程序，版本 2.2.3 或以上，或者 Linux e1000 驱动程序，版本 4.3.2 或以上

| 注意：Linux 驱动程序在英特尔的客户支持网站可用：http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp。

### 安装和更新“代理”

提供的 RPM 文件用于安装和更新 Intel PRO Alerting Agent。
注意：文件名参数必须针对正在使用的应用程序版本。这是 RPM 的完整文件名，其形式为 asfd-x.x.x-xxx.i386.rpm。例如：asfd-3.1.1-07L.i386.rpm。
1. 以 root 身份登录。
2. 确定是否装有早期版本的 RPM：
rpm -q asfd
3. 如果安装有早期版本的 RPM，使用以下命令来更新 RPM：
rpm -U 文件名
您还可以在安装新版本的 RPM 之前分载早期版本。参见卸载“代理”以了解详细操作方法。

4. 如果系统上未安装其他版本的 RPM，则安装新的 RPM：
rpm -i 文件名

## 卸载 Intel PRO Alerting Agent

要在安装 RPM 以后将其删除，输入：

rpm -e asfd

`最近修订日期 8/18/06 3:28p 修订版本 8`