# Installation et déploiement sous Linux*

- Présentation

- Installation et mise à jour d'Intel® PRO Alerting Agent

- Désinstallation d'Intel Pro Alerting Agent

## Présentation

Vous pouvez utiliser des outils Linux habituels tels que ftp et telnet pour déployer ASF sur plusieurs ordinateurs de votre réseau.

### Composants

Le tableau 1 répertorie les fichiers livrés avec les composants ASF.

Tableau 1. Fichiers inclus

Fichier | Description
asfd-x.x.x-xxxxxxx.bin.i386.rpm | RPM binaire précompilé, pour l'installation sur une machine spécifique.
asfd-x.x.x-xxxxxxx.i386.rpm | RPM source, nécessite certaines compilations sur la machine cible. Pour ce faire, les sources du noyau doivent être installées sur la machine.

Le tableau 2 décrit les composants inclus dans les RPM.

Tableau 2. Composants inclus

Composant |  | Description
asfd | /usr/sbin | Daemon ASF (démarre lors de l'amorçage de la machine)
asfwdg.o | /lib/modules/<version_noyau>/kernel/drivers/sensors | Module de surveillance, pour l'activation des opérations de surveillance
i2c-i8254x.o, i2c-i82551.o | /lib/modules/<version_noyau>/kernel/drivers/i2c | Les modules "bitbang", permettant d'accéder au smbus de la carte
libasfd.so.1.0 | /usr/lib | Bibliothèque API dynamique pour l'exécution des applications possédant une interface avec le daemon ASF
asfrules.ini | /etc/asfd | Fichier de configuration interne
asfd.conf | /etc/asfd (après la première configuration utilisateur) | Fichier de stockage de la configuration système ASF actuelle
asfd | /etc/init.d | Script contrôlant le chargement/déchargement du daemon ASF
asfcli | /usr/sbin | Application à ligne de commande pour la configuration du daemon ASF
alertapp | /usr/sbin | Interface graphique utilisateur pour la configuration du daemon ASF
Fichiers de documentation | /usr/share/doc (LISEZMOI, licences) /usr/share/man (page man) | Documentation

## Installation et mise à jour d'Intel PRO Alerting Agent

Installez Intel PRO Alerting Agent sur les ordinateurs prenant en charge ASF.

### Configuration requise

Avant d'installer le progiciel ASF d'Intel pour Linux, veillez à disposer de la configuration suivante :

- Red Hat 9.0 ou Red Hat WS 3.0
- Pilote Linux e100 d'Intel, version 2.2.3 ou supérieure, ou pilote Linux e1000 driver, version 4.3.2 ou supérieure

| REMARQUE : les pilotes Linux sont disponibles sur le site Web d'assistance à la clientèle d'Intel à : http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp.

### Installation et mise à jour de l'agent

Les fichiers RPM fournis sont utilisés pour l'installation et la mise à jour d'Intel PRO Alerting Agent.
Remarque : Le paramètre filename doit être spécifique à la version de l'application que vous utilisez. Il s'agit du nom de fichier RPM entier, sous la forme asfd-x.x.x-xxx.i386.rpm. Par exemple, asfd-3.1.1-07L.i386.rpm.
1. Ouvrez une session en tant que root.
2. Déterminez si une version antérieure du fichier RPM est installée :
rpm -q asfd
3. Si une version antérieure de ce fichier RPM est installée, utilisez la commande suivante pour mettre à jour le fichier RPM :
rpm -U filename
Vous pouvez également désinstaller la version antérieure avant d'installer la nouvelle version du fichier RPM. Reportez-vous à la section Désinstallation d'Intel PRO Alerting Agent pour savoir comment procéder.

4. Si aucune autre version du fichier RPM n'est installée sur le système, installez le nouveau fichier RPM :
rpm -i filename

## Désinstallation d'Intel PRO Alerting Agent

Pour supprimer le fichier RPM après l'installation, entrez :

rpm -e asfd

`Dernière mise à jour le 18.08.06 15h28 Révision 8`