# Installation

- Översikt

- Installera Intel® PRO Alerting Agent

- Reparera eller avinstallera agenten

## Översikt

Detta avsnitt innehåller instruktioner för hur du installerar ASF-programvara på en klientdator. Distribution beskriver metoder som du kan använda för fjärrinstallation i din nätverksinstallation.

### Komponenter

Tabell 4 beskriver den programvara som behövs för Intels ASF-lösning.

#### Tabell 4. Programvara som ingår

Programvara | Beskrivning
Intels drivrutin för nätverkskort | Version 8.0 (eller senare) ASF-aktiverad NDIS-drivrutin
Intels ASF Agent WMI Console | Möjliggör konfiguration och aktivering av ASF-funktion via Microsoft* Windows* Management Instrumentation (WMI)
Intel® PRO Alerting Agent-komponenter | Gränssnittet mellan den varnande sändningsenheten och ASF-konfigurationsprogrammet
WMI Provider Core Version 1.5 eller senare | Standardiserat gränssnitt för hanteringsprogram som använder Microsoft Windows

## Installera Intel® PRO Alerting Agent

Nedan beskrivs stegen för att installera Intel PRO Alerting Agent på datorer som stöder ASF. Observera att agenten kräver att WMI Provider Core Version 1.5+ finns i klientsystemet.

| Obs!När WMI Provider Core installerats går det inte längre att ta bort det ur systemet. Dess närvaro bör inte ha någon ofördelaktig inverkan på någon annan programvara eller maskinvara.
| OBS! WMI Core Provider ingår i Windows XP och 2000, men måste installeras separat med Windows NT* 4.0.

1. Öppna Dator eller Windows Utforskaren, gå till den katalog som du hämtat installationsfilen till och dubbelklicka på installationsfilen.
2. Installationsprogrammet upptäcker automatiskt om korrekt WMI-programvara finns. Om den inte gör det instruerar installationen dig att installera Microsoft WMI Provider och avslutas sedan.
3. Om det behövs hämtar du WMI Provider Core från www.microsoft.com och installerar det på ditt system. Fortsätt sedan med agentinstallationen.

Installationsprogrammet installerar och registrerar flera individuella programvarukomponenter som agenten och ASF WMI-skiktet består av. Det sammanställer också en ASF-fil av typ hanterat objektformat (.mof).

Intel ASF Agent WMI Console behöver inget installationsprogram. Den körbara filen AlertApp.exe installeras automatiskt när agenten installeras i sökvägen C:\Program\intel\ASF Agent\console. Skapa en genväg från Kontrollpanelen till filen och ange namnet Intel ASF Agent Console.

## Reparera eller avinstallera

Du kan reparera eller ta bort Intel PRO Alerting Agent genom att antingen använda installationsfilen eller ikonen Lägg till/ta bort program i Kontrollpanelen.

Om du vill reparera eller ta bort agenten genom att använda installationsfilen gör du så här:

1. Öppna Dator eller Windows Utforskaren, gå till den katalog som du hämtat installationsfilen till och dubbelklicka på installationsfilen.
2. När fönstret InstallShield Wizard visar meddelandet Välkommen klickar du på Nästa.
3. Markera vilken åtgärd som ska utföras:
   - Reparera - Kontrollerar de komponenter som användaren installerat tidigare. Om en skadad komponent upptäcks installerar programmet den igen. Om en registernyckel som behövs har tagits bort, skapar programmet den igen.
   - Ta bort - Avinstallerar alla installerade komponenter.
4. Följ uppmaningarna på skärmen.

Ta bort agenten med ikonen Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen genom att utföra följande steg.

1. Klicka på Start och gå till Kontrollpanelen.
2. Klicka på Lägg till/ta bort program.
3. Från dialogrutan Egenskaper för Lägg till/ta bort program väljer du Intel(R) PRO Alerting Agent och klickar på Ta bort.
4. Följ uppmaningarna på skärmen.

`Senast ändrad 8/18/06 3:28p Revision 10`